

|  |  |
| --- | --- |
| РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ  ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ  АFБАН ПИЛТIРI АЙМАFЫ  ЧАРКОВ ААЛНЫН ЧОБI  АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.10.2021 г. № 48-п

аал Чарков

**Об утверждении перечня первичных**

**средств пожаротушения**

**в местах общественного пользования**

**населенных пунктов**

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Чарковского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия, в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69- ФЗ « О пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Чарковский сельсовет, администрация Чарковского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Чарковского сельсовета (Приложение 1);

2.Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Чарковского сельсовета ( Приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 31.12.2015г. № 144- -п «Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан».

4. Настоящее постановление подлежит официальному размещению на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти лет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чарковского сельсовета А.А. Алексеенко

Приложение № 1

к постановлению

администрации Чарковского сельсовета

от 19.10.2021г. № 48-п

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности ( пользовании) на территории Чарковского сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование зданий  и помещений | Защища-  емая  площадь | Средства пожаротушения  и противопожарного инвентаря  (штук) | | | | | |
| Порош-  ковый  огнету-шитель  ОП-4  (или  Анало-  гичный) | ящик с  песком  емкостью  0,5 куб.м | | бочка с водой  и ведром | | багор,  топор,  лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | здание | 1 | | **-** | | 1 (\*) | **-** |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | здание | 1 (\*) | | - | | 1 (\*) | 1, 1, 1  (\*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | здание | 1 | | - | | 1 (\*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | гараж | 1 | | **-** | | **-** | **-** |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | квартира | 1 | | **-** | | **-** | **-** |

Примечание:

1.(\*) – устанавливается в период проживания ( летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этажах.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение № 2

к постановлению

администрации Чарковского сельсовета

от 19.10.2021г. № 48-п

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных**

**пунктов Чарковского сельсовета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):  - воздушно-пенные (ОВП)  Вместимостью 10 л;  -порошковые (ОП)  Вместимостью, л/ массой  Огнетушащего состава, кг  ОП-10/9  ОП- 5/4 | 2  1  2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |